(kicad_symbol_lib (version 20220914) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "Elko100uF50V" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "C" (at 4.445 1.27 0))
    (property "Value" "100u" (at 6.35 -1.27 0))
    (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
    (property "Datasheet" "" (at 0 0 0))
    (symbol "Elko100uF50V_0_0"
      (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 2.54)
        (name "")
        (number "+")
      )
    )
    (symbol "Elko100uF50V_0_1")
    (symbol "Elko100uF50V_1_0"
      (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 2.54)
        (name "")
        (number "")
      )
    )
  )
  (symbol "S401SURWA" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 0 10.16 0))
    (property "Value" "" (at -15.24 9.525 0))
    (property "Footprint" "1Rolfp_Library:DIP-14_300_ELL" (at 0 12.7 0))
    (property "Datasheet" "" (at -15.24 9.525 0))
    (property "ki_description" "7segment LED-Anzeige mit gemeinsamer Kathode" (at 0 0 0))
    (symbol "S401SURWA_0_0"
      (pin input line (at -10.16 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "F")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at 2.54 -13.97 90) (length 2.54)
        (name "cc")
        (number "12")
      )
      (pin input line (at -10.16 6.35 0) (length 2.54)
        (name "B")
        (number "13")
      )
      (pin input line (at -10.16 8.89 0) (length 2.54)
        (name "A")
        (number "14")
      )
      (pin input line (at -10.16 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "G")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at -2.54 -13.97 90) (length 2.54)
        (name "cc")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at -10.16 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "E")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at -10.16 1.27 0) (length 2.54)
        (name "D")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at -10.16 3.81 0) (length 2.54)
        (name "C")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at -10.16 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "dp")
        (number "9")
      )
    )
    (symbol "S401SURWA_0_1")
    (symbol "S401SURWA_1_0"
      (pin no_connect line (at 7.62 -13.97 90) (length 2.54) hide
        (name "")
        (number "10")
      )
      (pin no_connect line (at 10.16 -13.97 90) (length 2.54) hide
        (name "")
        (number "11")
      )
      (pin no_connect line (at -5.08 -13.97 90) (length 2.54) hide
        (name "")
        (number "3")
      )
      (pin no_connect line (at 0 -13.97 90) (length 2.54) hide
        (name "")
        (number "5")
      )
    )
    (symbol "S401SURWA_1_1"
      (text "A" (at 0 6.985 0))
      (text "B" (at 3.175 3.175 0))
      (text "C" (at 3.175 -2.54 0))
      (text "D" (at 0 -5.715 0))
      (text "dp" (at 7.62 -6.35 0))
      (text "E" (at -3.175 -2.54 0))
      (text "F" (at -3.175 3.175 0))
      (text "G" (at 0 0.635 0))
    )
  )
  (symbol "SN713A" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 8.255 13.335 0))
    (property "Value" "" (at -5.08 -14.605 0))
    (property "Footprint" "1Rolfp_Library:DIP-10_800_ELL" (at -5.08 -14.605 0))
    (property "Datasheet" "" (at -5.08 -14.605 0))
    (property "ki_description" "7segment LED mit gemeinsamer Anode" (at 0 0 0))
    (symbol "SN713A_0_0"
      (pin input line (at -5.08 -14.605 90) (length 2.54)
        (name "E")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at -5.08 14.605 270) (length 2.54)
        (name "F")
        (number "10")
      )
      (pin input line (at -2.54 -14.605 90) (length 2.54)
        (name "D")
        (number "2")
      )
      (pin input line (at 0 -14.605 90) (length 2.54)
        (name "C")
        (number "3")
      )
      (pin input line (at 2.54 -14.605 90) (length 2.54)
        (name "plus")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at 5.08 -14.605 90) (length 2.54)
        (name "dp")
        (number "5")
      )
      (pin input line (at 5.08 14.605 270) (length 2.54)
        (name "B")
        (number "6")
      )
      (pin input line (at 2.54 14.605 270) (length 2.54)
        (name "G")
        (number "7")
      )
      (pin input line (at 0 14.605 270) (length 2.54)
        (name "A")
        (number "8")
      )
      (pin input line (at -2.54 14.605 270) (length 2.54)
        (name "plus")
        (number "9")
      )
    )
    (symbol "SN713A_0_1")
    (symbol "SN713A_1_1"
      (text "A" (at -1.27 6.35 0))
      (text "B" (at 1.905 2.54 0))
      (text "C" (at 1.905 -3.175 0))
      (text "D" (at -1.27 -6.35 0))
      (text "dp" (at 5.715 -5.08 0))
      (text "E" (at -4.445 -3.175 0))
      (text "F" (at -4.445 2.54 0))
      (text "G" (at -1.27 0 0))
    )
  )
  (symbol "Tiny10" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 1.27 8.89 0))
    (property "Value" "" (at -7.62 0 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering" (at 2.54 -7.62 0))
    (property "Datasheet" "" (at -7.62 0 0))
    (symbol "Tiny10_1_1"
      (text "Tiny10" (at 1.27 6.35 0))
      (pin passive line (at -15.24 3.81 0) (length 2.54)
        (name "PB0/ADC0")
        (number "1")
      )
      (pin input line (at -15.24 0 0) (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "2")
      )
      (pin passive line (at -15.24 -3.81 0) (length 2.54)
        (name "PB1/ADC1")
        (number "3")
      )
      (pin passive line (at 21.59 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "PB2/ADC2/INT0")
        (number "4")
      )
      (pin input line (at 21.59 0 180) (length 2.54)
        (name "VCC")
        (number "5")
      )
      (pin passive line (at 21.59 3.81 180) (length 2.54)
        (name "PB3/RESET/ADC3")
        (number "6")
      )
    )
  )
)
